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[bookmark: _Toc24997][bookmark: _Toc166][bookmark: _Toc21323][bookmark: _Toc30076]表一 建设项目基本情况
	建设项目名称
	江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目（一期）

	建设单位名称
	江西华源玻璃制品有限公司

	建设项目性质
	√新建  改扩建  技改

	建设地点
	上高县工业园黄金堆功能区369号

	主要产品名称
	玻璃瓶罐、纸箱

	设计生产能力
	[bookmark: OLE_LINK29]年产3.3万吨玻璃瓶罐、年产195万个纸箱

	实际生产能力
	年产3.3万吨玻璃瓶罐、年产195万个纸箱

	建设项目环评时间
	2025年10月
	开工建设时间
	2026年1月

	调试时间
	2026年1月
	验收现场监测时间
	2026.4.23-2026.4.24

	环评报告表
审批部门
	宜春市上高生态环境局
	环评报告表
编制单位
	江西博瑄环保有限公司

	投资总概算
	35020万元
	环保投资总概算
	600万元
	比例
	1.7%

	实际总概算
	30000万元
	环保投资总概算
	450万元
	比例
	1.5%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》2015-01-01
2.《中华人民共和国大气污染防治法》2018-10-26
3.《中华人民共和国噪声污染防治法》2022-06-05
4.《中华人民共和国水污染防治法》2018-01-01
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020-09-01
6.国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定国务院令第682号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行
7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号
8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》环办环评函[2018]9号
9.江西博瑄环保有限公司《江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表》（2025年10月）
10.宜春市上高生态环境局《关于江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（上环评字[2025]38号）（2025年12月26日）

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、 废气
一期项目燃天然气池窑废气、烤花工序天然气燃烧废气中的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值，厂区内无组织颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值，无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；有组织喷釉废气中的VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值；无组织VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》(DB36/2187-2025)中表1排放限值。
表1-1 废气污染物排放标准
	污染物
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	监测点位
	标准来源

	有组织
	颗粒物
	/
	30
	车间或生产设施排气筒
	玻璃工业大气污染物排放标准（GB26453—2022）

	
	二氧化硫
	/
	200
	
	

	
	氮氧化物
	/
	500
	
	

	
	氟化物
	/
	5
	
	

	
	VOCs（以非甲烷总烃表征）
	/
	80
	
	

	
	氨
	/
	8
	
	

	
	烟气黑度
	/
	≤1
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》(DB36/2187-2025)

	无组织
	颗粒物
	/
	1.0
	周界外浓度最高点
	[bookmark: OLE_LINK81]《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	二氧化硫
	/
	0.40
	周界外浓度最高点
	

	
	氮氧化物
	/
	0.12
	周界外浓度最高点
	

	
	VOCs（以非甲烷总烃表征）
	[bookmark: OLE_LINK79]/
	4.0
	周界外浓度最高点
	

	
	VOCs（以非甲烷总烃表征）
	/
	5
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK80]在厂房外设置监控点（监控点处1h平均浓度值）
	玻璃工业大气污染物排放标准（GB26453—2022）

	
	颗粒物
	/
	3
	在厂房外设置监控点（监控点处1h平均浓度值）
	


2、废水
一期项目离子镀、真空镀清洗线废水经厂内自建污水处理设施处理后，大部分回用于生产，少部分定期外排；生活污水经化粪池预处理后汇入上高工业园区污水处理厂进行深度处理。
表1-2  废水污染物排放标准  单位：mg/L（pH除外）
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	动植物油
	TP
	TN

	上高工业园区污水处理厂接管标准
	6～9
	500
	300
	300
	45
	100
	/
	/


3、噪声
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准见下表。
表1-3厂界噪声执行标准限值一览表  单位：dB（A）
	标准
	标准值

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	65
	55


4、固废
项目一般工业固体废物贮存按防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。


[bookmark: _Toc19027]

[bookmark: _Toc6884][bookmark: _Toc4832][bookmark: _Toc19268][bookmark: _Toc9112]表二 工程建设内容
	1、项目建设规模
[bookmark: OLE_LINK73]江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目位于江西省宜春市上高县工业园黄金堆功能区369号。项目地理坐标：东经115°1′4.425"，北纬28°17'19.743"。项目占地100亩，建筑面积76391m2，年产3.3万吨玻璃瓶罐、195万个纸箱。
项目分期建设，一期项目以纯碱、方解石、石英砂、锂长石湿粉、硝酸钠、色料、水性玻璃烤漆光油、铝片、铝丝、钨丝等为原辅料，经熔化、供料、成型、退火、检验、印花、烤花、喷釉、烘干、冲压、装盖、清水清洗、离子镀/真空镀、包装入库等工序达到年产3.3万吨玻璃瓶罐生产规模；以纸板、白乳胶、水性油墨、全功能水溶性清洁剂为原辅料，经印刷、开槽、粘箱、包装入库等工序达到年产195万个纸箱生产规模。预处理（）水+盐酸）、清水清洗、蒙砂（蒙砂粉+盐酸）、清水清洗、清洗（水+盐酸）、清水喷淋工序留待后期建设。
主要建设内容有：主体工程（厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、纸箱加工车间）、辅助工程（办公楼、综合楼、研发中心、宿舍楼）、公用工程包括给水、排水、供电系统；环保工程包括废气、废水、固废和噪声处理措施等。
一期项目劳动定员为320人，每班8小时共三班工作制，年工作时间300天，年工作7200小时。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK42]2019年，江西华源玻璃制品有限公司委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制了《江西华源玻璃制品有限公司年产43000吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表》，并于2019年11月20日取得了宜春市上高生态环境局《关于江西华源玻璃制品有限公司年产43000吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（上环评字【2019】95号）；2021年，江西华源玻璃制品有限公司委托江西清与蓝环保科技有限公司编制了《江西华源玻璃制品有限公司年产43000吨日用玻璃制品生产线建设项目重大变动环境影响报告表》，于2021年9月22日取得了《关于江西华源玻璃制品有限公司年产43000吨日用玻璃制品生产线建设项目重大变动环境影响报告表的批复》（上环评字【2021】54号）；2022年6月，江西华源玻璃制品有限公司委托江西斐然向风环保咨询有限公司编制了《江西华源玻璃制品有限公司年产43000吨日用玻璃制品生产线建设项目一般变动报告》；2025年10月，江西华源玻璃制品有限公司委托江西斐然向风环保咨询有限公司编制完成了《江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表》，于2025年12月26日取得了《关于江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（上环评字【2025】38号）。
具体建设内容如下：
表2-1项目建设组成内容环评与实际对照表
	工程类别
	建设内容
	环评工程内容
	实际工程内容

	主体工程
	厂房一
	1F，建筑面积3000m2，主要作为项目原料仓库，高9米，钢架结构
	与环评一致

	
	厂房二
	2F，建筑面积17290.2m2，为项目生产车间，高18米，钢架结构
	与环评一致

	
	厂房三
	1F，建筑面积3000m2，主要作为项目成品仓库，高9米，钢架结构
	与环评一致

	
	厂房四
	厂房四，2F，建设面积14400m2，主要作为项目后道加工车间，高9米，钢筋混凝土结构
	与环评一致

	
	纸箱加工车间、蒙砂车间
	1F，建筑面积6946m2，主要作为纸箱加工车间、蒙砂车间等，高8.2米，钢架结构
	1F，建筑面积6946m2，主要作为纸箱加工车间，高8.2米，钢架结构

	辅助工程
	办公楼
	砖混结构，3F，总建筑面积1440m2
	与环评一致

	
	综合楼
	砖混结构，3F，总建筑面积16380m2
	与环评一致

	
	研发中心
	砖混结构，1F，总建筑面积840m2
	与环评一致

	
	宿舍楼
	砖混结构，5F，总建筑面积3000m2
	与环评一致

	公用工程
	排水
	雨污分流制
	与环评一致

	
	供水
	由园区供水管网供应
	与环评一致

	
	供电
	由园区供电电网供应
	与环评一致

	环保工程
	废气
	配料粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理，处理后以无组织形式排放
	与环评一致

	
	
	1#排气筒（燃天然气池窑废气）经收集+陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化处理设备处理后通过24.5m排气筒（1#）排放
	与环评一致

	
	
	2#排气筒（天然气燃烧废气-烤花）经收集后通过20m排气筒（2#）排放
	与环评一致

	
	
	（天然气燃烧废气-退火）因设备结构限制、工艺特性制约、安全风险规避等原因无法有效收集，无组织排放
	与环评一致

	
	
	3#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（3#）排放
	与环评一致

	
	
	4#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（4#）排放
	与环评一致

	
	
	5#排气筒（喷釉废气-2条小生产线和1条实验线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（5#）排放
	与环评一致

	
	
	6#排气筒（盐酸清洗废气）经收集+碱液喷淋处理后通过20m排气筒（6#）排放
	未建设蒙砂线，无盐酸清洗废气

	
	
	烘干废气（为低浓度VOCs废气）产生量较少，无组织排放
	烘干废气（喷釉大线烘干）经两套（收集+气旋喷淋塔+二级活性炭）处理后通过20m排气筒（3#、4#）排放，烘干废气（2条喷釉小线、实验线烘干）无组织排放

	
	
	纸箱印刷、胶粘废气（为低浓度VOCs废气）产生点分散，难以收集，无组织排放
	与环评一致

	
	废水
	雨、污分流，蒙砂废水，离子镀、真空镀清洗线废水经厂内自建污水处理设施处理后，大部分回用于生产，少部分定期外排；生活污水经化粪池预处理后汇入上高工业园区污水处理厂进行深度处理，处理达标后的尾水排入锦江
	无蒙砂废水，其他与环评一致

	
	噪声
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	与环评一致

	
	固废
	一般固废暂存间（50m2）、危废间（30m2）
	与环评一致


表2-2 主要生产设备与实际建成对照表
	序号
	设备名称
	型号
	环评数量
	一期实际数量

	1
	/
	混合机
	BUH2250
	1
	1

	2
	窑炉系统：（熔化量：98.8～109.2t/d
模具冷却
	加料机
	YS-60T
	1
	1

	
	
	引风机
	YE3-315M-4变频控制
	2
	2

	
	
	助燃风机
	变频控制
	2
	2

	
	
	池壁冷却风机
	YE3-225M-4变频控制
	2
	2

	
	
	交换器
	TYB150-4-100
	1
	1

	
	
	空压机
	变频控制
	1
	1

	
	
	天然气炉
	52m2
	1
	1

	3
	压杯机
（4台）
型号：LB-908

	料盆加热风机
	TYPPERB-750
	4
	4

	
	
	液压站电机
	TYPE-4
	4
	4

	
	
	供料机电机
	TYB150-4-100
	4
	4

	
	
	泥筒电机
	TYB150-4-100
	4
	4

	
	
	压机电机
	TYPE-4
	4
	4

	
	
	烧口机电机
	TYPERV110-40F
	4
	4

	
	
	烧口机小盘电机
	XWD3-43-0.75kW
	4
	4

	
	
	拉杯电机
	ECMA-C20604RS
	4
	4

	
	
	横送带电机
	YE2-100L1-4
	4
	4

	
	
	推瓶机电机
	TYPE1.5-4
	4
	4

	4
	行列机
（5台）
型号：H8S4/H9S8/HGD6-108-CF/H08-CM/LD-8SH
	料道加热风机
	TYPPERB-750
	5
	5

	
	
	料盆加热风机
	TYPPERB-750
	5
	5

	
	
	供料机电机
	TYB150-4-100
	5
	5

	
	
	输送带电机
	YX380M2-4
	5
	5

	
	
	转弯机电机
	TYPE-4
	5
	5

	
	
	横送带电机
	YE2-100L1-4
	5
	5

	
	
	推瓶机电机
	TYPE-4
	5
	5

	5
	自动配料系统
（1套）
	1号输送带电机
	TDY75型-500MM
	1
	1

	
	
	搅拌机电机
	YB2S-4
	1
	1

	
	
	2号输送带电机
	TDY75型-500MM
	1
	1

	
	
	玻璃称输送带电机
	YE2-90L-4
	1
	1

	
	
	3号输送带电机
	TDY75型-500MM
	3
	3

	
	
	料仓振动器电机
	2W-1.5
	10
	10

	6
	退火炉
（8个）
型号：BLTHL-2400
	循环风机
	Y100L2-4
	24
	24

	
	
	余热回收风机
	Y2112M--6
	8
	8

	
	
	大网带电机
	Y2-90L-4
	8
	8

	
	
	网带除锈电机
	Y2-80Z-4
	8
	8

	7
	烤花炉
（3个）
型号：BLKHL-3000
	循环风机
	Y100L2-4
	12
	12

	
	
	余热回收风机
	Y2112M--6
	3
	3

	
	
	大网带电机
	Y2-90L-4
	3
	3

	
	
	网带除锈电机
	Y2-80Z-4
	3
	3

	8
	印花机
（3台）
型号M62
	印花机电机
	11L1-DA132MR
	3
	3

	
	
	输送带电机
	YS7124
	3
	3

	
	
	升降机液压电机
	YS90L-4
	3
	3

	9
	纸箱印刷
	双色印刷开槽机
	CM--2600
	1
	1

	
	
	半自动粘箱机
	ZX-2500
	1
	1

	
	
	压卡机
	KTH-15T
	2
	2

	10

	循环水系统
	冷却塔
	70m3/h
	1
	1

	
	
	软水机
	
	1
	1

	
	
	循环水泵
	YE3132S2-2
	2
	2

	
	
	消防水泵
	
	2
	2

	11
	模具冷却
	1号模具冷却风机
	YE2-280M-4
	2
	2

	
	
	2号模具冷却风机
	YE2-280M-4
	2
	2

	12

	喷釉线
	水冷单螺杆空气压缩机
	POGWFD-9.8/7
	2
	2

	
	
	表干喷涂线
	JS4-4S
	3
	3

	
	
	空气干燥机
	KSAD-20VF
	2
	2

	
	
	转动自动喷漆机
	ZP1400-2
	1
	1

	
	
	净化漆渣脱水一体机
	F003
	1
	1

	
	
	清洗线
	/
	2
	2

	13
	瓶盖
	压盖机
	TYPE-4
	3
	3

	14
	蒙砂
	化妆品瓶蒙砂流水线
	耐酸
	1
	0

	15
	修模设备
	普通车床
	Ca6150/C6136A/CD56150B
	3
	3

	
	
	数控车床
	CJK6150H/980TDi
	2
	2

	
	
	精雕机
	Larver400v
	1
	5

	
	
	钻床
	天龙
	1
	1

	
	
	铣床
	H4
	1
	1

	16
	空调
	水蒸发空调机
	1LE0003-1.5kW
	20
	20

	17
	货梯
	货梯TH5
	TH5
	3
	3

	18
	行车
	行车
	2.8T/2.2T
	5
	5

	19
	空压机系统
	空压机
	0.70MPa，24m3/min（变频控制）
	6
	6

	20
	装载机
	装载机
	YC6J125-T302
	1
	1

	21
	叉车
	叉车
	/
	3
	3

	22
	发电机
	/
	/
	2
	2


2-3产品方案
	名称
	单位
	环评年产量
	一期实际年产量

	玻璃瓶罐
	万t/a
	3.3
	3.3

	纸箱（自用）
	万个/a
	195
	195


表2-4环保投资
	污染物名称
	设备名称
	一期实际投资（万元）

	废气
	自带脉冲袋式除尘器、陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化处理设备+排气筒、气旋喷淋塔+二级活性炭+排气筒
	380

	废水
	三级沉淀池、净化漆渣脱水一体机+沉淀池
	50

	噪声
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	5

	固废
	一般固废暂存间、危废间
	15

	合计
	450


原辅材料消耗：
表2-5 主要原辅材料及能源消耗
	[bookmark: _Hlk69203412]序号
	名称
	环评用量
	一期实际用量
	单位
	形态
	最大储存量
	储存方式
	备注

	[bookmark: OLE_LINK44]一、玻璃制品原辅材料

	1
	纯碱
	8246
	8246
	t/a
	固态
	250
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	2
	方解石
	4947
	4947
	t/a
	固态
	150
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	3
	石英砂
	16491
	16491
	t/a
	固态
	450
	堆放
	外购、汽车输送

	4
	锂长石湿粉
	3960
	3960
	t/a
	固态
	100
	堆放
	外购、汽车输送

	5
	硝酸钠
	618
	618
	t/a
	固态
	17
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	6
	色料
	6
	6
	t/a
	固态
	0.2
	桶装堆放
	外购、汽车输送

	7
	水性玻璃烤漆光油
	33
	33
	t/a
	液态
	0.4
	桶装堆放
	外购、汽车输送

	8
	蒙砂粉
	3
	0
	t/a
	固态
	0.1
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	9
	盐酸
	18
	0
	t/a
	液态
	0.5
	桶装堆放
	外购、汽车输送

	10
	铝片
	4
	4
	t/a
	固态
	0.1
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	11
	铝丝
	0.001
	0.001
	t/a
	固态
	0.002
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	12
	钨丝
	0.001
	0.001
	t/a
	固态
	0.002
	袋装堆放
	外购、汽车输送

	二、纸箱原辅材料

	1
	白乳胶
	1.0
	1.0
	t/a
	液态
	0.03
	桶装堆放
	外购、汽车输送

	2
	纸板
	445万
	445万
	m2/a
	捆扎
	12万
	堆放
	外购、汽车输送

	3
	水性油墨
	4.14
	4.14
	t/a
	液态
	0.1
	桶装堆放
	外购、汽车输送

	4
	全功能水溶性清洁剂
	0.03
	0.03
	t/a
	液态
	0.01
	桶装堆放
	外购、汽车输送

	三、能源消耗

	1
	水
	601184.16
	592897.60
	t/a
	液态
	/
	园区供水
	/

	2
	电
	1104.27万
	1000万
	kwh/a
	/
	/
	园区供电
	/

	3
	天然气
	721.67万
	721.67万
	m3/a
	气态
	/
	园区供气
	/


水平衡：
项目用水为生活用水、喷釉水帘用水、印刷机清洗用水、釉料稀释用水、离子镀、真空镀清洗线用水、冷却用水、软水制备用水和配料用水。
（1）生活用水
本项目劳动定员320人，根据《生活及服务业用水定额第2部分服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），城镇居民生活用水定额以160L/人·d计，则本项目生活用水量为51.2m3/d（15360m3/a），污水产生系数按0.8计，则生活污水的产生量为40.96m3/d（12288m3/a）。
（2）喷釉水帘用水
项目喷釉线共设8个喷淋池，每个喷淋池用水量是0.2t，喷釉水帘用水使用后，经净化漆渣脱水一体机和沉淀池（单个容积0.2m3，共8个）沉淀后循环使用，定期补充损耗0.1m3/d（30m3/a）。
[bookmark: OLE_LINK7]（3）印刷机清洗用水
纸箱印刷机需要定期用水清洗，总用水量约1.0t/a，产污量按0.5计算，可根据清洗水性油墨的颜色（白、红、黑）的先后顺序部分回用，如清洗白色水性油墨后的废水再用于清洗黑色水性油墨，则印刷机清洗废水约0.5m3/a，全部收集于密封塑料桶，作为危废进行处置。
（4）釉料稀释用水
[bookmark: OLE_LINK13]根据本项目水性玻璃烤漆光油：水=5：1，项目年用水性玻璃烤漆光油33t/a，则项目喷釉稀释用水量为6.6t/a，全部蒸发损耗，不外排。
[bookmark: OLE_LINK10]（5）离子镀、真空镀清洗线用水
项目新增离子镀、真空镀生产线，在进行离子镀、真空镀之前需对光杯进行清洗，根据建设单位提供资料，项目设置2条离子镀、真空镀清洗线，用水量为1.5m3/d（450m3/a），废水产生系数按0.8计，则离子镀、真空镀清洗线废水产生量为1.2m3/d（360m3/a），部分经污水处理设施（处理工艺：调节池+除氟反应池+沉淀池+清水池）处理后回用，少部分定期外排（10天排一次，每次排放5t）。
（6）配料用水
项目配料过程需加少量水，根据企业提供的资料，加水量为2580t/a，全部蒸发损耗，不外排。
[bookmark: OLE_LINK57]（7）软水制备用水
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK49]根据建设单位提供资料，项目配备2套软水制备系统（80吨和0.5吨），产水率约75%，制备软水用于窑炉加料机、落料管、压机成型冲头、窑炉摄像头等精密设备冷却。用水量80.5m3/h(579600m3/a)，每天运行时间为24h，年运行300天，产污系数为0.25，软水制备废水为144900m3/a(483m3/d)。软水制备采用反渗透工艺，定期加入反渗透膜阻垢剂，而非工业盐，软水制备废水中仅含有少量SS和盐分，与自来水相差不大，部分（348m3/d）经过滤等预处理后用于冷却用水新鲜水补充，蒸发损耗，剩余部分（135m3/d）作为清净下水排入雨水管道。
（8）冷却用水
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK45]根据建设单位提供资料，项目配备3台冷却塔（150吨、100吨、40吨），用于玻璃窑产玻璃瓶罐冷却，总循环水量为290m3/h，每天运行时间为24h，年运行300天，则总循环用水量为 290*24*300=2088000m3/a，由于蒸发、损耗等原因，需定期补充新鲜水，使用过程中的蒸发损耗量按5%计，蒸发损耗水量为104400m3/a，则补充水量为104400m3/a(348m3/d)，冷却用水水质要求较低，允许有一定盐分存在，故项目使用经过滤等预处理后的软水制备废水。
表2-6  一期项目全厂水平衡一览表  单位：m3/a
	类别
	入方
	出方

	
	总用水
	新水
	循环回用水
	损耗
	回用水
	排放

	生活用水
	15360
	15360
	0
	3072
	0
	12288

	喷釉水帘用水
	31.6
	30
	1.6
	30
	1.6
	0

	印刷机清洗用水
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0

	釉料稀释用水
	6.6
	6.6
	0
	6.6
	0
	0

	离子镀、真空镀清洗线用水
	450
	240
	210
	90
	210
	150

	配料用水
	2580
	2580
	0
	2580
	0
	0

	软水制备用水
	579600
	40500
	539100
	0
	539100
	40500

	冷却用水
	2088000
	0
	2088000
	104400
	1983600
	0

	合计
	2686029.2
	2686029.2



主要工艺流程：
[image: 生产工艺]
图2-1 一期项目生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
①配料：将项目外购的各种原料按相应比例称量后，投入混料机中混合均匀。
产污：配料工序产生配料粉尘。
[bookmark: OLE_LINK43]②熔化供料：将配好的原料送至熔炉内进行高温（1550~1600度）加热，熔化时间为8h，使之形成均匀、无气泡，并符合成型要求的液态玻璃，随后液态玻璃从熔炉料盆孔分配到多个输送槽的料滴分配器，再输送至玻璃成型；因液态玻璃成型必须在一定温度范围内才能进行，故熔制好的液体玻璃需在供料机内保持一定的温度，熔化供料热源均由天然气燃烧供应。
③成型：供料机将熔制好的液体玻璃放入模具做成所要求形状的玻璃制品。
④退火：玻璃在成型过程中经受了激烈的温度变化和形状变化，这种变化在玻璃中留下了热应力。这种热应力会降低玻璃制品的强度和热稳定性。如果直接冷却，很可能在冷却过程中或以后的存放、运输和使用过程中自行破裂（俗称玻璃的冷爆）。为了消除冷爆现象，玻璃制品在成形后必须进行退火。退火就是在某一温度范围内保温或缓慢降温一段时间以消除或减少玻璃中热应力到允许值，消除或产生玻璃内部的应力、分相或晶化，以及改变玻璃的结构状态。退火热源由天然气燃烧供应。
产污：熔化供料、成型、退火工序产生噪声和天然气燃烧废气（熔化供料，退火）。
⑤检验：退火自然冷却后进行检验，检验合格后的成品部分直接可作为产品包装外售，部分作为半成品用于下一工序进一步加工处理；而检验不合格的次品则收集后与配合料一同回炉循环使用。
产污：检验工序不产生污染物。
⑥印花线：根据市场需求，项目首先将检验合格的玻璃杯放到印花机上进行印花，此道工序工人在操作过程中，应随时注意玻璃表面不得有划痕伤；内置均匀，不得有气泡、夹渣等明显缺陷。本项目印花使用色料，主要成分为氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钾、氧化锌、氧化钡、硬脂酸油，无挥发性有机溶剂成分，故印花过程不产生废气。随后将印花后的玻璃杯通过传送设施进入烤花炉进行烤花，烤制时间为90分钟，此时炉内温度为500度左右，烤花炉热源由天然气燃烧供应，烤制完成后自然冷却的杯子装入本项目自产的纸箱中，入库待销。
产污：印花、烤花、包装入库工序产生天然气燃烧废气（烤花）、不合格光杯、废色料桶和废包装材料。
⑦喷釉线：将检验合格的玻璃瓶通过人工倒插入玻瓶工装上，进入喷涂玻瓶预热烤箱，再进入先通过链条输送进行毛刷除尘，再进去预热炉内进行喷涂产品预加热处理，然后进入水帘式喷房，采用自动式喷枪把水性玻璃烤漆光油均匀的喷到产品表面，再经过流平段进入烤箱表干处理后冷却产品。涂装产品后通过人工周转到隧道式烤炉进行二次烘烤，然后冷却包装。
注：水性玻璃烤漆光油与水调配比例为5:1；项目使用的玻璃瓶经过退火，高温消毒灭菌，因此本项目上料前不需要清洗。
产污：喷釉、烘干、包装入库工序产生喷釉废气、烘干废气、喷釉水帘污泥、废水性玻璃烤漆光油、废水性玻璃烤漆光油桶和废包装材料。
⑧装盖：项目外购的原材料铝片经冲压至相应规格的瓶盖后，直接用于本项目玻璃制品装盖。
产污：冲压、装盖、包装入库工序产生铝片边角料、废包装材料和噪声。
⑨真空镀、离子镀线：将检验合格的玻璃瓶输送至真空镀、离子镀生产流水线上，用清水清洗，清洗过后进行离子镀、真空镀。当镀膜室抽空充氩气至一定真空度时，用触发电极（引弧针）将阴极触发短路，在触发极离开阴极表面时，引发电弧放电。此时阴极前产生大量金属蒸汽，阴极附近气压增高，气体分子自由程缩短，形成正离子堆积的双销层，因此自动维持场致发射型弧光放电。在切断触发极电路后，阴极和炉体之间仍可维持弧光放电。导致发射的众多微小弧斑在阴极靶面迅速徘徊，阴极靶后面的磁铁可以控制弧斑的运动，阴极弧斑电流密度达到105~106A/cm2，电压为20V左右，当阴极靶直径为100mm左右时，总电流在~150A范围内。这种阴极形成强等离子体，金属离化率达60~90％，因电弧阴极蒸发源处于水冷状态，固不形成熔池。由于弧斑能量密度非常大，所以阴极弧斑以高速103m/s的速度发射蒸汽流，经离化后，使靶材原子或离子沉积到基片（工件）上，实现镀膜过程，镀膜后包装入库。
在真空镀、离子镀过程中，钨丝作为铝丝的支撑材料，仅铝丝离化，钨丝不发生变化，可重复利用。
产污：清水清洗、离子镀/真空镀、包装入库工序产生离子镀、真空镀清洗线废水和废包装材料。
⑩纸箱线：将外购的纸板放入双色印刷开槽机中进行印刷和开槽，印刷用的油墨均为配制好的成品油墨，将印刷后的纸板放到粘箱机上涂白乳胶并压胶，纸箱内隔层纸板在压卡机上进行压卡后放于纸箱内，用于项目玻璃制品包装。
产污：印刷、开槽、粘箱、包装入库工序产生纸箱印刷、胶粘废气，印刷机清洗废水，废白乳胶桶，废水性油墨桶，胶辊清洗废液、纸箱边角料和废包装材料。
2、工程变动内容
项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素与环评对比均未发生重大变动。
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	1.废水
一期项目废水主要为喷釉水帘废水、离子镀、真空镀清洗线废水、生活污水、软水制备废水。
喷釉水帘废水经净化漆渣脱水一体机+沉淀池处理后，循环使用不外排。离子镀及真空镀清洗线废水经三级沉淀池处理后大部分回用于生产，少部分定期外排；定期外排废水与经化粪池预处理的生活污水一并汇入上高工业园区污水处理厂进行深度处理；软水制备废水经过滤等预处理后用于冷却用水新鲜水补充，剩余部分作为清净下水排入雨水管道。
2.废气
一期项目废气主要为配料粉尘、熔化供料废气、烤花废气、喷釉废气、退火废气、烘干废气、纸箱印刷、胶粘废气。
配料粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理，处理后以无组织形式排放；熔化供料废气经收集+陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化处理设备处理后通过24.5m排气筒（1#）排放；烤花废气经收集后通过20m排气筒（2#）排放；喷釉、烘干废气（喷釉大线，也可烘干）经两套（收集+气旋喷淋塔+二级活性炭）处理后通过20m排气筒（3#、4#）排放；喷釉废气（2条喷釉小线、实验线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（5#）排放；退火废气、烘干废气（用于2条喷釉小线、实验线烘干）、纸箱印刷、胶粘废气无组织排放。
3.噪声
项目的噪声主要来自生产过程中机械设备运转时产生的噪声。
选用低噪声设备，采取隔声减振，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护等措施减少噪声对周边环境的影响。
4.固废
一期项目固体废物为生活垃圾、铝片边角料、废包装材料、不合格光杯、除尘器收集粉尘、纸箱边角料、废机油、废液压液、废活性炭、喷釉水帘污泥、印刷机清洗废水、胶辊清洗废液、废水性玻璃烤漆光油桶、废白乳胶桶、废色料桶、废油墨桶、废水性玻璃烤漆光油。
生活垃圾收集后交由当地环卫部门定期清运；铝片边角料、废包装材料、纸箱边角料收集暂存后外售；不合格光杯收集后返回配料工序回炉利用；除尘器收集粉尘定期收集后回用；废机油、废液压液、废活性炭、喷釉水帘污泥、印刷机清洗废水、胶辊清洗废液、废水性玻璃烤漆光油桶、废白乳胶桶、废色料桶、废油墨桶、废水性玻璃烤漆光油收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理。
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	环境影响报告表主要结论
综上所述，该项目符合国家产业政策及规划，选址合理。根据“三线一单”分析可知项目所在区域符合生态保护红线要求，区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量，项目所用资源不会突破区域的资源利用上限，项目不违反环境负面清单要求，满足“三线一单”相关文件要求。项目投产后虽然对周边环境造成一定的不利影响，但采取各种污染防治措施后，不会导致区域环境质量降级，对环境的影响在可接受范围内。因此，只要建设单位认真落实报告表中提出的各项污染防治措施、环境风险防范和应急措施以及环境管理措施等，严格执行环保“三同时”制度，严格控制废气的无组织排放，杜绝废气、废水事故排放，从环境保护角度分析，该项目建设可行。
审批部门审批决定
你公司呈报的《江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：
一、项目批复意见
（一）项目基本情况。本项目属新建工程（重大变动重新报批），建设地点位于江西省宜春市上高县工业园黄金堆功能区369号，厂址中心坐标为东经115°1′4.425"，北纬28°17'19.743"。项目东侧为上高县奥古特陶瓷有限公司，南侧隔空地为G320国道，西侧为上高县成仁机动车驾驶员培训学校，北侧为山地。
企业原年产43000吨日用玻璃制品生产线建设项目于2019年11月取得宜春市上高生态环境局批复（上环评字〔2019〕95号），2021年9月进行了重大变动并取得宜春市上高生态环境局批复（上环评字〔2021〕54号）。
本项目主要变动内容为：1.原1条喷釉生产线改为“1条大生产线、2条小生产线和1条实验线”，水性玻璃烤漆光油用量由“15t/a”改为“33t/a”，喷釉废气排放量增加，排放方式改为3#、4#、5#排气筒排放，新增喷釉水帘污泥，新增水冷单螺杆空气压缩机、表干喷涂线、空气干燥机、转动自动喷漆机、清洗线等喷釉生产设备；2.调整纸蒙砂、纸箱生产线工艺布设位置；3.熔化供料工序新增“陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化废气处理设备”；4.烘干工序使用燃料由“天然气”改为“电”，烘干工序为单独车间，烘干废气改为无组织排放；5.退火天然气燃烧废气、纸箱印刷、胶粘废气改为无组织排放；6.新增铝丝、钨丝原料，用于新建离子镀、真空镀生产线，新增离子镀、真空镀清洗线废水。因产品品种和生产工艺变更，导致新增排放污染物种类，构成了重大变动情形，需重新报批。
项目总投资35020万元，其中环保投资600万元，占总投资1.7%。
（2） 项目批复意见。你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护措施。
2、 项目建设与运行管理中应重点做好以下工作
项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下工作：
（一）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则，认真落实《报告表》中提出的废水处理方案。本项目建成后，全厂营运期产生的废水主要为喷釉水帘废水、蒙砂废水、软水制备废水、离子镀、真空镀清洗线废水和生活污水。喷釉水帘废水经处理后循环使用；软水制备废水部分用于冷却用水新鲜补充水，其余作为清净下水排入雨水管网；蒙砂废水及离子镀、真空镀清洗线废水经厂内自建污水处理设施预处理后，大部分回用于生产，少部分与经化粪池处理后的生活污水达上高工业园区污水处理厂纳管标准后一同排入上高工业园区污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入锦江。
（二）严格落实大气污染防治措施。本项目建成后，全厂营运期产生的废气包括配料粉尘，熔化供料、退火、烤花天然气燃烧废气，喷釉废气，烘干废气，纸箱印刷、胶粘废气，盐酸清洗废气和食堂油烟。项目配料粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理后以无组织形式排放；熔化供料燃天然气池窑废气收集经陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化设备处理后通过1根24.5m高排气筒（1#）排放；烤花天然气燃烧废气收集后直接通过1根20m高排气筒（2#）排放；喷釉大线废气经“气旋喷淋塔+二级活性炭”处理后通过2根20m高排气筒（3#、4#）排放；2条小喷釉线和1条实验线产生的喷釉废气经“气旋喷淋塔+二级活性炭”处理后通过1根20m高排气筒（5#）排放；盐酸清洗废气经碱液吸收后通过1根20m高排气筒（6#）排放处理；退火天然气燃烧废气、烘干废气、纸箱印刷和胶粘废气呈无组织排放，通过加强车间通风降低对周边环境影响；食堂油烟由烟道引至屋顶高空排放。
项目熔化供料、烤花工序天然气燃烧废气和盐酸清洗废气中的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、氨执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中非金属熔化、冶炼炉二级排放限值，无组织颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值，无组织二氧化硫、氮氧化物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；有组织喷釉废气中的VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值；无组织VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值；纸箱印刷、胶粘废气中无组织VOCs（以非甲烷总烃表征）厂房外执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022）表A.1排放限值，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值。
（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声减振，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。厂区内应设置足够容积的一般工业固体废物暂存库和危险废物暂存库。一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存库设计、建设和运行必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物应及时委托有资质单位进行综合利用或处置，并严格执行危险废物转移联单制度。
（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则做好土壤和地下水污染防治工作，管线敷设尽量“可视化”，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，严格做好分区防渗措施。
（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。
（七）排污口规范化和环境监测要求。按照国家和省、市有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。
（八）项目周围规划控制要求。根据《报告表》确定，本项目卫生防护距离为100m（以厂界算起）。你企业应配合规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。
（九）环境信息公开要求。按要求实施企业环境信息公开，项目建成投产、环保竣工验收应依法向社会公开，接受社会监督。
（十）污染物排放总量控制要求。根据《报告表》确定，本项目需申请主要污染物排放总量为：VOC≤3.745t/a、COD≤0.173t/a。本项目建成后全厂主要污染物排放总量必须满足控制指标要求：COD≤0.695t/a、NH3-N≤0.07t/a、NOx≤15.26t/a、VOC≤3.745t/a。
三、项目建设和竣工验收的环保要求
本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，项目经验收合格后方可正式投入运行。
四、其他环保要求
（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化应重新报批环境影响评价文件，审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。
（二）排污许可证要求。你公司应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。
（三）日常环保监管。宜春市上高生态环境保护综合执法大队加强对该项目建设和运行的监管，你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
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	1.人员资质
承担监测任务的，江西致远环保股份有限公司已通过江西省质量技术监督局资质认定，监测人员已持证上岗。
2.设备：监测过程中使用的仪器设备符合国家有关标准和技术要求。《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，经计量检定合格并在有效期内；不属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，校准合格并在有效期内使用。
[bookmark: _Toc201302230]3.监测时的工况调查：监测在企业生产设备处于正常运行状态下进行，核查工况，在建设项目竣工环境保护验收技术规范要求负荷下采样，详见附件。
4.水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
采样：采样点位选取考虑合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标，并提供校准校标记录作为附件；废气采样采集平行样。样品的保存及运输：样品采集后加保存剂保存并在保存期内测定。实验室分析：实验室具有良好的实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿等符合实验检测要求。
有证环境标准样品的带有证环境标准样品进行分析，无有证标准物质或有证环境标准样品时，用加标回收实验来检查测定准确度。
5.气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。
烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。
[bookmark: _Toc201302231]6.噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声采样记录上反映监测时的风速，监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。
采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。
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	江西致远环保股份有限公司于2026年4月13日对江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目（一期）进行了现场踏勘，并根据上述分析制定了验收监测方案。监测方案详见下表：
表6-1建设项目验收监测方案
	监测
类别
	监测点位置
	监测符号
	监测项目
	监测周期、频率
	执行标准

	有组织废气
	燃天然气池窑废气排放口1#
	◎1
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、NH3、烟气黑度
	监测2天，3次/天
	《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36/2187-2025）

	
	烤花废气排放口2#
	◎2
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	
	

	
	喷釉废气排放口3#
	◎3
	非甲烷总烃
	
	

	
	喷釉废气排放口4#
	◎4
	非甲烷总烃
	
	

	
	喷釉废气排放口5#
	◎5
	非甲烷总烃
	
	

	无组织废气
	厂界上风向
	○1
	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫
	监测2天，3次/天
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	厂界下风向
	○2
	
	
	

	
	厂界下风向
	○3
	
	
	

	
	厂界下风向
	○4
	
	
	

	
	厂房外
	○5
	颗粒物、非甲烷总
	
	《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值

	废水
	废水排放口
	★1
	pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、SS、动植物油类
	3次/天，连续2天
	上高工业园区污水处理厂接管标准

	噪声
	东厂界
	▲1
	等效连续（A声级）
	监测2天，分昼间和夜间两时段监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	
	南厂界
	▲2
	
	
	

	
	西厂界
	▲3
	
	
	

	
	北厂界
	▲4
	
	
	


检测方法：
表6-2监测分析方法和仪器设备一览表
	监测项目
	检测方法名称和标号
	方法检出限
	分析仪器及编号

	烟气黑度
	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望眼镜法（HJ1287-2023）
	--
	林格曼望眼镜 ZYJC-061

	低浓度颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017）
	1.0mg/m3
	YQ1220 型自动烟尘（气测试仪 ZYJC-119
电子天平（十万分之一）
ZYJC-067

	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017）
	3mg/m3
	YQ1220 型自动烟尘（气）测试仪 ZYJC-119

	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ693-2014）
	3mg/m3
	YQ1220 型自动烟尘（气）测试仪 ZYJC-119

	氟化物
	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 （HJ/T67-2001）
	6×10-2mg/m3
	YQ1220 型自动烟尘（气）测试仪 ZYJC-119
离子计 ZYJC-110

	氨
	环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009）
	0.25mg/ m3
	双烟路采样器 ZYJC-090
可见分光光度计
ZYJC-095

	非甲烷总烃
	固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法（HJ 38-2017）
	0.07mg/m3
	双烟路采样器 ZYJC-090
气相色谱仪 GC112N
ZYJC-111

	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ604-2017）
	0.07mg/m3
	双烟路采样器 ZYJC-051
气相色谱仪 GC112N
ZYJC-111

	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（HJ 1263-2022）
	168µg/m3
	环境空气综合采样器 ZYJC-092/115/116/117/
118 电子天平（十万分之一）ZYJC-067

	二氧化硫
	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ482-2009）及其修改单（修改单号：XG1-2018）
	0.007mg/m3
	环境空气综合采样器 ZYJC-092/115/116/117/
118 紫外可见分光光度计 ZYJC-029

	氮氧化物
	环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009）及其修改单（修改单号：XG1-2018）
	0.015mg/m3
	环境空气综合采样器 ZYJC-092/115/116/117/
118 可见分光光度计ZYJC-095

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法
（HJ1147-2020）
	--
	便携式多参数分析仪ZYJC-100

	CODcr
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ828-2017 ）
	4mg/L
	HCA-102 标准 COD 消解器ZYJC-071/072

	BOD5
	水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ505-2009）
	0.5mg/L
	生化培养箱 ZYJC-102
便携式溶解氧测定仪
ZYJC-098

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T11901-1989）
	4mg/L
	分析天平（万分之一）
ZYJC-027

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）
	0.025mg/L
	可见分光光度计ZYJC-095

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989）
	0.01mg/L
	可见分光光度计ZYJC-095

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ636-2012）
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计ZYJC-029

	动植物油类
	水质  石油类和动植物油类的测定  红外分光光度法（HJ637-2018）
	0.06mg/L
	红外分光测油仪ZYJC-030

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	--
	噪声频谱分析仪ZYJC-053
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	验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，生产负荷如下：
表7-1 监测期间生产负荷情况表
	产品
	设计生产
	监测日期
	实际生产
	生产负荷（%）

	玻璃瓶罐
	110吨/天
	2026.4.23
	87吨/天
	79

	
	
	2026.4.24
	85吨/天
	77

	纸箱（自用）
	6500个/天
	2026.4.23
	5800个/天
	89

	
	
	2026.4.24
	5700个/天
	87


表7-2监测期间的气象条件
	监测日期
	气温（℃）
	天气状况
	气压（kpa）
	风向
	风速（m/s）

	2026.4.23
	14.0～20.0
	阴
	100.35～100.70
	西
	1.2～2.5

	2026.4.24
	17.0～23.1
	晴
	100.68～101.08
	东
	1.5～2.9


（1）废气监测结果
表7-3 无组织废气排放监测结果
	监测点位
	监测时间
	二氧化硫（单位：mg/m3）
	标准
限值
	评价

	
	
	1
	2
	3
	
	

	○1厂界上风向（西）
	2026.4.23
	0.039
	0.038
	0.040
	0.40mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（东南）
	
	0.041
	0.039
	0.042
	
	达标

	○3厂界下风向（东）
	
	0.042
	0.040
	0.042
	
	达标

	○4厂界下风向（东北）
	
	0.043
	0.042
	0.044
	
	达标

	○1厂界上风向（东）
	2026.4.24
	0.038
	0.039
	0.037
	0.40mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（西南）
	
	0.040
	0.041
	0.040
	
	达标

	○3厂界下风向（西）
	
	0.041
	0.041
	0.042
	
	达标

	○4厂界下风向（西北）
	
	0.042
	0.042
	0.042
	
	达标

	监测点位
	监测时间
	氮氧化物（单位：mg/m3）
	标准
限值
	评价

	
	
	1
	2
	3
	
	

	○1厂界上风向（西）
	2026.4.23
	0.026
	0.025
	0.026
	0.12mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（东南）
	
	0.027
	0.028
	0.027
	
	达标

	○3厂界下风向（东）
	
	0.028
	0.027
	0.027
	
	达标

	○4厂界下风向（东北）
	
	0.027
	0.028
	0.029
	
	达标

	○1厂界上风向（东）
	2026.4.24
	0.025
	0.026
	0.027
	0.12mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（西南）
	
	0.027
	0.027
	0.028
	
	达标

	○3厂界下风向（西）
	
	0.029
	0.028
	0.029
	
	达标

	○4厂界下风向（西北）
	
	0.028
	0.029
	0.029
	
	达标

	监测点位
	监测时间
	颗粒物（单位：µg/m3）
	标准
限值
	评价

	
	
	1
	2
	3
	
	

	○1厂界上风向（西）
	2026.4.23
	197
	198
	198
	1.0mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（东南）
	
	202
	200
	200
	
	达标

	○3厂界下风向（东）
	
	204
	202
	204
	
	达标

	○4厂界下风向（东北）
	
	200
	200
	200
	
	达标

	○5厂房外
	
	205
	204
	205
	3mg/m3
	达标

	○1厂界上风向（东）
	2026.4.24
	197
	198
	198
	1.0mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（西南）
	
	200
	200
	200
	
	达标

	○3厂界下风向（西）
	
	204
	202
	202
	
	达标

	○4厂界下风向（西北）
	
	200
	202
	205
	
	达标

	○5厂房外
	
	204
	205
	202
	3.0mg/m3
	达标

	监测点位
	监测时间
	非甲烷总烃（单位：mg/m3）
	标准
限值
	评价

	
	
	1
	2
	3
	
	

	○1厂界上风向（西）
	2026.4.23
	0.29
	0.30
	0.30
	4.0mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（东南）
	
	0.32
	0.34
	0.35
	
	达标

	○3厂界下风向（东）
	
	0.35
	0.40
	0.035
	
	达标

	○4厂界下风向（东北）
	
	0.40
	0.50
	0.50
	
	达标

	○5厂房外
	
	1.45
	1.61
	1.97
	5.0mg/m3
	达标

	○1厂界上风向（东）
	2026.4.24
	0.30
	0.31
	0.31
	4.0mg/m3
	达标

	○2厂界下风向（西南）
	
	0.33
	0.36
	0.38
	
	达标

	○3厂界下风向（西）
	
	0.37
	0.39
	0.40
	
	达标

	○4厂界下风向（西北）
	
	0.45
	0.45
	0.46
	
	达标

	○5厂房外
	
	1.47
	1.79
	1.96
	5.0mg/m3
	达标


监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂房外无组织废气颗粒物、非甲烷总烃检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值要求。
表7-4 有组织废气监测结果
	监测
点位
	监测
因子
	监测
时间
	烟气量Nm3/h
	烟温℃
	含氧量%
	实测
浓度mg/m3
	折算
浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	浓度限值mg/m3
	评价

	燃天然气池窑废气排放口1# ◎1
	颗粒物
	2026.4.23
	①
	12034
	223.3
	8.8
	16.6
	17.7
	0.20
	30
	达标

	
	
	
	②
	11868
	223.2
	8.5
	17.8
	18.5
	0.21
	
	达标

	
	
	
	③
	12087
	223.4
	8.4
	19.1
	19.7
	0.23
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	11862
	222.3
	8.0
	18.1
	18.1
	0.21
	
	达标

	
	
	
	②
	13089
	224.3
	8.2
	19.3
	19.3
	0.25
	
	达标

	
	
	
	③
	11557
	222.3
	7.7
	19.8
	19.4
	0.23
	
	达标

	
	二氧化硫
	2026.4.23
	①
	10363
	216.7
	8.0
	<3
	<3
	/
	200
	达标

	
	
	
	②
	11422
	224.2
	8.2
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	
	③
	10323
	225.5
	7.7
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	13702
	216.7
	8.0
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	
	②
	13713
	224.2
	8.2
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	
	③
	13986
	225.5
	7.7
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	氮氧化物
	2026.4.23
	①
	10363
	216.7
	8.0
	27
	29
	0.28
	500
	达标

	
	
	
	②
	11422
	224.2
	8.2
	28
	29
	0.32
	
	达标

	
	
	
	③
	10323
	225.5
	8.4
	24
	25
	0.25
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	13702
	216.7
	8.0
	104
	105
	1.43
	
	达标

	
	
	
	②
	13713
	224.2
	8.2
	72
	73
	0.98
	
	达标

	
	
	
	③
	13986
	225.5
	7.7
	108
	106
	1.52
	
	达标

	
	氟化物
	2026.4.23
	①
	11649
	223.0
	8.8
	0.78
	0.83
	0.009
	5
	达标

	
	
	
	②
	10802
	220.7
	8.5
	0.75
	0.78
	0.008
	
	达标

	
	
	
	③
	11375
	222.9
	8.4
	0.78
	0.81
	0.009
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	11837
	221.5
	8.0
	0.73
	0.73
	0.009
	
	达标

	
	
	
	②
	13032
	224.7
	8.2
	0.73
	0.74
	0.010
	
	达标

	
	
	
	③
	11730
	220.8
	7.7
	0.73
	0.71
	0.009
	
	达标

	
	氨
	2026.4.23
	①
	12034
	223.3
	8.8
	5.69
	6.06
	6.85×10-2
	8
	达标

	
	
	
	②
	11868
	223.2
	8.5
	6.14
	6.38
	7.29×10-2
	
	达标

	
	
	
	③
	12087
	223.4
	8.4
	6.25
	6.45
	7.55×10-2
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	11862
	222.3
	8.0
	6.40
	6.40
	7.59×10-2
	
	达标

	
	
	
	②
	13089
	224.3
	8.2
	6.40
	6.15
	7.93×10-2
	
	达标

	
	
	
	③
	11557
	222.3
	7.7
	5.61
	5.48
	6.48×10-2
	
	达标

	备注：烟气黑度<1级；囱高24.5m，烟道截面积为1.1310m2

	烤花废气排口2#◎2
	颗粒物
	2026.4.23
	①
	1456
	151.9
	14.4
	10.5
	19.6
	0.02
	30
	达标

	
	
	
	②
	1455
	150.8
	13.2
	11.7
	18.5
	0.02
	
	达标

	
	
	
	③
	1441
	154.5
	12.9
	12.3
	18.8
	0.02
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	1436
	168.7
	14.9
	9.1
	18.4
	0.01
	
	达标

	
	
	
	②
	1453
	161.0
	15.4
	8.8
	19.4
	0.01
	
	达标

	
	
	
	③
	1463
	156.6
	13.4
	11.8
	19.2
	0.02
	
	达标

	
	二氧化硫
	2026.4.23
	①
	1465
	146.4
	14.4
	<3
	<3
	/
	200
	达标

	
	
	
	②
	1491
	151.1
	13.2
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	
	③
	1436
	155.5
	12.9
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	1494
	158.7
	14.9
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	
	②
	1412
	173.6
	15.4
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	
	
	③
	1417
	160.3
	13.4
	<3
	<3
	/
	
	达标

	
	氮氧化物
	2026.4.23
	①
	1465
	146.4
	14.4
	21
	39
	0.03
	500
	达标

	
	
	
	②
	1491
	151.1
	13.2
	19
	31
	0.03
	
	达标

	
	
	
	③
	1436
	155.5
	12.9
	22
	34
	0.003
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	1494
	158.7
	14.9
	13
	26
	0.02
	
	达标

	
	
	
	②
	1412
	173.6
	15.4
	18
	40
	0.03
	
	达标

	
	
	
	③
	1417
	160.3
	13.4
	19
	30
	0.03
	
	达标

	备注：囱高20m，烟道截面积为0.0707m2

	喷釉废气排放口3#◎3
	非甲烷总烃
	2026.4.23
	①
	10258
	18.2
	/
	2.82
	2.82
	0.03
	80
	达标

	
	
	
	②
	10258
	18.2
	/
	2.88
	2.88
	0.03
	
	达标

	
	
	
	③
	10258
	18.2
	/
	2.99
	2.99
	0.03
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	10581
	19.3
	/
	2.75
	2.75
	0.03
	
	达标

	
	
	
	②
	10581
	19.3
	/
	3.03
	3.03
	0.03
	
	达标

	
	
	
	③
	10581
	19.3
	/
	3.27
	3.27
	0.03
	
	达标

	备注：囱高20m，烟道截面积为0.5027m2

	喷釉废气排放口4#◎4
	非甲烷总烃
	2026.4.23
	①
	13348
	19.5
	/
	3.34
	3.34
	0.04
	80
	达标

	
	
	
	②
	13348
	19.5
	/
	3.48
	3.48
	0.05
	
	达标

	
	
	
	③
	13348
	19.5
	/
	3.65
	3.65
	0.05
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	16429
	20.2
	/
	2.83
	2.83
	0.05
	
	达标

	
	
	
	②
	16429
	20.2
	/
	3.05
	3.05
	0.05
	
	达标

	
	
	
	③
	16429
	20.2
	/
	3.30
	3.30
	0.05
	
	达标

	备注：囱高20m，烟道截面积为0.5027m2

	喷釉废气排放口5#◎5
	非甲烷总烃
	2026.4.23
	①
	11054
	20.0
	/
	2.98
	2.98
	0.03
	80
	达标

	
	
	
	②
	11054
	20.0
	/
	3.09
	3.09
	0.04
	
	达标

	
	
	
	③
	11054
	20.0
	/
	3.43
	3.43
	0.04
	
	达标

	
	
	2026.4.24
	①
	8498
	22.7
	/
	3.01
	3.01
	0.03
	
	达标

	
	
	
	②
	8498
	22.7
	/
	3.17
	3.17
	0.03
	
	达标

	
	
	
	③
	8498
	22.7
	/
	3.50
	3.50
	0.03
	
	达标

	备注：囱高20m，烟道截面积为0.5027m2


监测结果表明：项目燃天然气池窑废气排放口1#◎1颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求，烟气黑度检测结果均满足《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36/2187-2025）表1排放限值要求；烤花废气排放口2#◎2颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求；喷釉废气排放口3#、喷釉废气排放口4#、喷釉废气排放口5#非甲烷总烃检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求。
（2）废水监测结果
表7-5 废水总排口监测结果
	监测点位
	项目
	监测结果
	单位
	排放标准
	评价

	
	
	2026.4.23
	2026.4.24
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	
	

	废水排放口★1
	pH
	7.2
	7.2
	7.2
	7.2
	7.2
	7.2
	无量纲
	6-9
	达标

	
	CODcr
	80
	86
	82
	78
	80
	74
	mg/L
	500
	达标

	
	BOD5
	20.4
	19.6
	20.5
	20.5
	19.6
	20.5
	mg/L
	300
	达标

	
	氨氮
	3.56
	3.59
	3.60
	3.62
	3.65
	3.66
	mg/L
	45
	达标

	
	总磷
	0.44
	0.44
	0.43
	0.43
	0.42
	0.43
	mg/L
	/
	达标

	
	总氮
	6.49
	6.93
	6.63
	6.85
	7.17
	6.83
	mg/L
	/
	达标

	
	悬浮物
	18
	16
	18
	17
	16
	19
	mg/L
	300
	达标

	
	动植物油类
	0.25
	0.26
	0.25
	0.24
	0.26
	0.28
	mg/L
	100
	达标


监测结果表明：项目废水排放口★1pH、CODcr、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、动植物油类检测结果均满足上高工业园区污水处理厂接管标准。
（3）噪声监测结果
表7-6噪声监测结果
	监测类别：厂界噪声（单位dB（A））

	监测点位
	2026.4.23
	2026.4.24

	
	昼间Leq
	夜间Leq
	昼间Leq
	夜间Leq

	▲N1厂界东面
	54.0
	45.6
	53.2
	43.7

	▲N2厂界南面
	58.2
	48.6
	58.1
	48.2

	▲N3厂界西面
	57.1
	48.8
	55.7
	47.5

	▲N4厂界北面
	51.2
	41.9
	51.3
	42.1

	（GB12348-2008）
中3类标准值
	65
	55
	65
	55

	结论
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果表明，项目厂界昼间最大噪声值、夜间最大噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。


[bookmark: _Toc17785][bookmark: _Toc28533][bookmark: _Toc8399][bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc4853]表八 卫生防护距离
	本项目批复要求卫生防护距离为厂界外延100m。经现场调查，项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。项目主要环境保护目标见表8-1。
表8-1 主要环境保护目标
	类别
	保护目标
	坐标
	人口
	方位
	距离
	保护级别

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	大气环境
	店上村
	35
	-560
	40
	南
	354
	（GB3095-2012）二级标准

	[bookmark: OLE_LINK27]注：坐标以项目厂址中心点为原坐标，具体坐标为：东经115°1′4.42514″，北纬28°17′19.74309″。





[bookmark: _Toc177]表九 污染物总量控制
	根据项目环评报告，江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目（一期）需对CODcr、NH3-N、NOx、VOCs实行总量控制和计划管理。
废气污染物排放总量见表9-1：
表9-1废气污染物排放总量
	排放点
	污染因子
	平均排放速率（kg/h）
	年工作时间（h）
	实际排放总量（t/a）
	实际全厂排放总量（t/a）
	核定全厂排放总量（t/a）

	燃天然气池窑废气排放口1#
	氮氧化物
	0.80
	7200
	5.76
	5.904
	15.26

	烤花废气排放口2#
	
	0.02
	7200
	0.144
	
	

	喷釉废气排放口3#
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.03
	7200
	0.216
	0.792
	3.745

	喷釉废气排放口4#
	
	0.05
	7200
	0.36
	
	

	喷釉废气排放口5#
	
	0.03
	7200
	0.216
	
	


废水污染物排放总量见表9-2：
表9-2废水污染物排放总量
	排放点
	污染
因子
	废水排放量（m3/a）
	GB18918-2002
一级A标准
(mg/L)
	实际排放总量（t/a）
	核定排放总量（t/a）

	废水排放口★1
	化学需氧量
	12438
	50
	0.6219
	0.695

	
	氨氮
	
	5
	0.06219
	0.07

	注：根据表2-6可知，废水排放口废水排放量为12438m3/a。


由表9-1、9-2可知：
江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目（一期）CODcr、NH3-N、NOx、VOCs排放总量满足环评报告总量控制要求。


[bookmark: _Toc16717][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc10892][bookmark: _Toc23955][bookmark: _Toc28499]表十 环保检查
	表10-1项目环保设施环评、批复要求及实际建成情况对比表
	污染源
	环评要求
	批复要求
	实际建设

	废水
	生活污水
	化粪池
	化粪池
	化粪池

	
	生产废水（蒙砂废水，离子镀、真空镀清洗线废水）
	蒙砂废水，离子镀、真空镀清洗线废水经厂内自建污水处理设施处理后，大部分回用于生产，少部分定期外排
	蒙砂废水，离子镀、真空镀清洗线废水经厂内自建污水处理设施处理后，大部分回用于生产，少部分定期外排
	无蒙砂废水，离子镀、真空镀清洗线废水经三级沉淀池处理后，大部分回用于生产，少部分定期外排

	废气
	配料粉尘
	配料粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理，处理后以无组织形式排放
	配料粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理，处理后以无组织形式排放
	配料粉尘经自带脉冲袋式除尘器处理，处理后以无组织形式排放

	
	熔化废气
	1#排气筒（燃天然气池窑废气）经收集+陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化处理设备处理后通过24.5m排气筒（1#）排放
	1#排气筒（燃天然气池窑废气）经收集+陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化处理设备处理后通过24.5m排气筒（1#）排放
	1#排气筒（燃天然气池窑废气）经收集+陶瓷纤维滤管硫尘硝一体化处理设备处理后通过24.5m排气筒（1#）排放

	
	烤花废气
	2#排气筒（天然气燃烧废气-烤花）经收集后通过20m排气筒（2#）排放
	2#排气筒（天然气燃烧废气-烤花）经收集后通过20m排气筒（2#）排放
	2#排气筒（天然气燃烧废气-烤花）经收集后通过20m排气筒（2#）排放

	
	天然气燃烧废气-退火
	（天然气燃烧废气-退火）因设备结构限制、工艺特性制约、安全风险规避等原因无法有效收集，无组织排放
	（天然气燃烧废气-退火）因设备结构限制、工艺特性制约、安全风险规避等原因无法有效收集，无组织排放
	（天然气燃烧废气-退火）因设备结构限制、工艺特性制约、安全风险规避等原因无法有效收集，无组织排放

	
	喷釉废气
	3#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（3#）排放
	3#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（3#）排放
	3#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（3#）排放

	
	喷釉废气
	4#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（4#）排放
	4#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（4#）排放
	4#排气筒（喷釉废气-1条大生产线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（4#）排放

	
	喷釉废气
	5#排气筒（喷釉废气-2条小生产线和1条实验线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（5#）排放
	5#排气筒（喷釉废气-2条小生产线和1条实验线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（5#）排放
	5#排气筒（喷釉废气-2条小生产线和1条实验线）经收集+气旋喷淋塔+二级活性炭处理后通过20m排气筒（5#）排放

	
	6#
	6#排气筒（盐酸清洗废气）经收集+碱液喷淋处理后通过20m排气筒（6#）排放
	6#排气筒（盐酸清洗废气）经收集+碱液喷淋处理后通过20m排气筒（6#）排放
	未建设蒙砂线，无盐酸清洗废气

	
	烘干废气
	烘干废气（为低浓度VOCs废气）产生量较少，无组织排放
	烘干废气（为低浓度VOCs废气）产生量较少，无组织排放
	烘干废气（喷釉大线烘干）经两套（收集+气旋喷淋塔+二级活性炭）处理后通过20m排气筒（3#、4#）排放，烘干废气（2条喷釉小线、实验线烘干）无组织排放

	
	纸箱印刷、胶粘废气
	纸箱印刷、胶粘废气（为低浓度VOCs废气）产生点分散，难以收集，无组织排放
	纸箱印刷、胶粘废气（为低浓度VOCs废气）产生点分散，难以收集，无组织排放
	纸箱印刷、胶粘废气（为低浓度VOCs废气）产生点分散，难以收集，无组织排放

	噪声
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备

	固废
	生活垃圾
	交由当地环卫部门定期清运
	交由当地环卫部门定期清运
	交由当地环卫部门定期清运

	
	铝片边角料
	外售
	外售
	外售

	
	纸箱边角料
	收集后外售处理
	收集后外售处理
	收集后外售处理

	
	废包装材料
	收集后外售处理
	收集后外售处理
	收集后外售处理

	
	不合格光杯
	回用
	回用
	回用

	
	污泥
	外售
	外售
	不产生污泥

	
	除尘器收集粉尘
	回用
	回用
	回用

	
	废机油与废液压液
	交由有资质单位处置
	交由有资质单位处置
	交由有资质单位处置，无废盐酸桶

	
	废活性炭
	暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理
	暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理
	由厂家回收

	
	喷釉水帘污泥
	暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理
	暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理
	由厂家回收

	
	印刷机清洗废水
	
	
	

	
	胶辊清洗废液
	
	
	

	
	废水性玻璃烤漆光油桶、废白乳胶桶、废色料桶、废油墨桶、废盐酸桶、废水性玻璃烤漆光油等
	
	
	

	
	废水性玻璃烤漆光油
	
	
	






	1、“三同时”执行情况
本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。
2、环保管理制度及人员责任分工
公司有人员负责环保工作；公司制定岗位责任制度、操作规程等环境保护规章制度，并已开展环保设施岗前操作培训。
3、排污许可情况
项目于2026年1月8日申领了排污许可证，有效期至2031年1月7日，许可证编号913601215662746334001U，见附件6。


[bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc23950][bookmark: _Toc24359][bookmark: _Toc3256]表十一 验收监测结论
	一、验收监测结论：
江西致远环保股份有限公司于2026年4月23日至4月24日连续两日对江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目（一期）进行了现场检查和验收监测，根据现场检查和验收监测结果，得出结论如下：
1、 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定进行了环境影响评价，基本落实了环评要求。在建设中基本做到了“三同时”，项目建设完成后及时申请运营并获批准，并申请进行验收监测。
2、验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂房外无组织废气颗粒物、非甲烷总烃检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1排放限值要求；项目燃天然气池窑废气排放口1#◎1颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求，烟气黑度检测结果均满足《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36/2187-2025）表1排放限值要求；烤花废气排放口2#颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求；喷釉废气排放口3#、喷釉废气排放口4#、喷釉废气排放口5#非甲烷总烃检测结果均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求。
3、验收监测期间，项目废水排放口pH、CODcr、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、动植物油类检测结果均满足上高工业园区污水处理厂接管标准。
4、验收监测期间，项目厂界昼间最大噪声值、夜间最大噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
5、验收监测期间，生活垃圾收集后交由当地环卫部门定期清运；铝片边角料、废包装材料、纸箱边角料收集暂存后外售；不合格光杯收集后返回配料工序回炉利用；除尘器收集粉尘定期收集后回用；废机油、废液压液、废活性炭、喷釉水帘污泥、印刷机清洗废水、胶辊清洗废液、废水性玻璃烤漆光油桶、废白乳胶桶、废色料桶、废油墨桶、废水性玻璃烤漆光油收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理。
二、建议：
1、设立环保管理组织机构，制定环境管理制度。
2、并加强生产装置和环保设施日常运行、维护、管理和台账记录。
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填表单位（盖章）： 江西致远环保股份有限公司  填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	江西华源玻璃制品有限公司年产3.3万吨日用玻璃制品生产线建设项目（一期）
	项目代码
	2019-360923-30-03-020107
	建设地点
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	环评文件审批机关
	宜春市上高生态环境局
	审批文号
	上环评字[2025]38号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
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