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	建设项目名称
	江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）

	建设单位名称
	江西三威体育用品有限公司

	建设项目性质
	√新建  改扩建  技改

	建设地点
	江西省宜春市高安市龙潭镇（龙潭镇320国道以北高安市龙潭油脂有限公司内）

	主要产品名称
	羽毛球拍

	设计生产能力
	年产70万只铁制羽毛球拍、年产30万只铝制羽毛球拍

	实际生产能力
	一期年产35万只铁制羽毛球拍、年产15万只铝制羽毛球拍

	建设项目环评时间
	2026年2月
	开工建设时间
	2026年3月

	调试时间
	2026年4月
	验收现场监测时间
	2026.7.18、2026.7.21

	环评报告表
审批部门
	宜春市高安生态环境局
	环评报告表
编制单位
	江西博瑄环保有限公司

	投资总概算
	600万元
	环保投资总概算
	27万元
	比例
	4.5%

	实际总概算
	50万元
	环保投资总概算
	20万元
	比例
	40%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行）
2.国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定国务院令第682号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行
3.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号
4.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》环办环评函[2018]9号
5.江西博瑄环保有限公司《江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目环境影响报告表》（2026年2月）
6.宜春市高安生态环境局《关于江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目环境影响报告表的批复》（承诺制）（高环评字[2026]14号）（2026年3月16日）

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、 废气
项目有组织废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表1标准。厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂界无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3标准，厂区内无组织非甲烷总烃排放从严执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2标准。
表1-1 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表1摘录
	污染物项目
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	污染物排放监控位置

	非甲烷总烃
	80
	车间或生产设施的排气筒


表1-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2摘录
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒
高度
	二级kg/h
	监控点
	浓度
mg/m3

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


表1-3 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2摘录
	污染物项目
	排放浓度限值（mg/m³）

	非甲烷总烃
	1h平均浓度值
	10

	
	任意一次浓度值
	30


表1-4 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3摘录
	污染物项目
	排放浓度限值（mg/m³）

	非甲烷总烃
	1h平均浓度值
	2

	
	任意一次浓度值
	4


2、废水
项目无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理用于周边农田施肥，不外排。
3、噪声
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见下表。
表1-5厂界噪声执行标准限值一览表  单位：dB（A）
	标准
	标准值

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60
	50


4、固废
项目一般固废贮存和处置过程需满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定，一般工业固体废物暂存满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。




[bookmark: _Toc7083]表二 工程建设内容
	1、项目建设规模
[bookmark: OLE_LINK73]江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）位于江西省宜春市高安市龙潭镇（龙潭镇320国道以北高安市龙潭油脂有限公司内），项目地理坐标：东经115°14'54.902"，北纬28°23'34.236"。
一期项目以铁管、铝材、木柄、PU革、水标、护线套、油漆、稀释剂、原子灰为原辅料，经冲孔位、成型、打线孔、打磨、喷漆、贴标、烤漆、打护套、穿线（委外）、插木柄、包柄皮、包装等工序得到年产35万只铁制羽毛球拍、年产15万只铝制羽毛球拍规模。
主要建设内容有：主体工程（喷漆车间、水表车间、打护套车间、毛坯车间、烤漆车间、组装车间、包装车间）、辅助工程（办公区）、储运工程（材料仓库、成品仓库、漆料储存库）公用工程包括给水、排水、供电系统；环保工程包括废气、废水、固废和噪声处理措施等。
江西三威体育用品有限公司委托江西博瑄环保有限公司编制了《江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目环境影响报告表》，于2026年3月16日取得了《关于江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2026]14号）。
一期项目劳动定员35人，一班制，工作时间为12h每班，年工作300天。
具体建设内容如下：
表2-1项目建设组成内容环评与实际对照表
	项目
	工程名称
	环评工程内容
	实际工程内容

	主体工程
	喷漆车间
	1F，砖混结构，建筑面积约230㎡，用于喷漆工序
	与环评一致

	
	水标车间
	1F，砖混结构，建筑面积约35㎡，用于贴标工序
	与环评一致

	
	打护套车间
	1F，砖混结构，建筑面积约85㎡，用于打护套工序
	与环评一致

	
	毛胚车间
	1F，砖混结构，建筑面积约230㎡，用于毛胚工序
	与环评一致

	
	烤漆车间
	1F，砖混结构，建筑面积约100㎡，用于烤漆工序
	与环评一致

	
	组装车间
	1F，砖混结构，建筑面积约220㎡，用于羽毛球拍组装
	与环评一致

	
	包装车间
	1F，钢结构，建筑面积约860㎡，用于羽毛球拍包装
	与环评一致

	辅助工程
	办公区
	用于办公
	与环评一致

	储运工程
	材料仓库
	1F，钢结构，建筑面积约200㎡，用于储存原料
	与环评一致

	
	成品仓库
	1F，钢结构，建筑面积约700㎡，用于存放产品羽毛球拍
	与环评一致

	
	漆料储存库
	1F，砖混结构，建筑面积约20㎡，用于储存油漆、稀释剂
	与环评一致

	公用工程
	给水
	由当地供水管网供给
	与环评一致

	
	排水
	项目无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准后用于周边农田施肥，不外排
	与环评一致

	
	供电
	由当地电网供给
	与环评一致

	环保工程
	废气
	冲孔粉尘自然沉降，无组织排放；调漆废气直接计入喷漆废气、烤漆废气中，不再单独计算；喷漆废气、烤漆废气均在封闭车间进行，并配套负压集气系统，收集的喷漆废气、烤漆废气经水帘+过滤棉+两级活性炭（集中再生）吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放
	冲孔粉尘自然沉降无组织排放；打磨工序废气经水喷淋除尘处理；调漆废气、烤漆废气在封闭车间进行并配套负压集气系统+活性炭吸附装置处理;喷漆废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附处理。处理后的3股废气合并通过一根15m高排气筒DA001排放

	
	废水
	项目无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准后用于周边农田施肥，不外排
	与环评一致

	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振等
	与环评一致

	
	固废
	一般固废暂存间（20m2），危废暂存间（20㎡）
	危废暂存间（18㎡）


表2-2 主要生产设备与实际建成对照表
	序号
	设备名称
	规格/型号
	环评数量
	一期实际数量

	1
	烤箱
	尺寸：2.1m×2.2m×2.0m
	6个
	4个

	2
	羽拍钻孔机
	SKZ35
	6台
	4台

	3
	羽拍成型机
	Z2L6-1310
	6台
	5台

	4
	冲压机
	JZJ06C-180
	6台
	2台

	5
	冲床
	JH21-160
	6台
	0台

	6
	打护线孔机
	DGK4-1000
	12台
	5台

	7
	喷涂线
	内设10个喷漆台，每台尺寸约为2.7*2.3*2m，并配备20把喷枪
	1条
	内设4个喷漆台，并配备16把喷枪

	8
	打钉机
	/
	10台
	6台

	9
	接柄机
	/
	10台
	0台

	10
	打磨水帘柜
	/
	0台
	1台

	11
	打磨机
	
	0台
	2台


2-3产品方案
	名称
	材质
	环评年产量
	一期实际年产量

	羽毛球拍
	铁制
	70万支/a
	35万支/a

	
	铝制
	30万支/a
	15万支/a

	合计
	100万支/a
	50万支/a


表2-4环保投资
	污染物名称
	设备名称
	一期实际投资（万元）

	废气
	水帘+活性炭吸附装置、封闭车间、负压集气系统+活性炭吸附装置、排气筒
	16

	废水
	化粪池、喷淋
	0.5

	噪声
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	2

	固废
	一般固废暂存间、危废间
	1.5

	合计
	20


原辅材料消耗：
表2-5 主要原辅材料及能源消耗
	名称
	单位
	环评用量
	一期用量
	包装形式
	最大贮存量

	[bookmark: OLE_LINK44]铁管
	t/a
	64
	32
	散装
	5t

	铝材
	t/a
	29
	14.5
	散装
	5t

	油漆
	t/a
	2.464
	1.232
	25kg桶装
	1t

	稀释剂
	t/a
	0.616
	0.308
	25kg桶装
	0.5t

	木柄
	t/a
	3.5
	1.75
	散装
	1t

	PU革
	t/a
	1.6
	0.8
	散装
	1t

	水标
	t/a
	0.05
	0.025
	袋装
	0.05t

	护线套
	t/a
	1.2
	0.6
	散装
	0.5t

	原子灰
	t/a
	0
	0.5
	散装
	0.5t

	能源消耗

	水
	m3/a
	1595.4
	797.7
	由当地供水管网供给

	电
	万kW·h/a
	15
	7.5
	由当地供电系统供电


主要工艺流程：
[image: ]
图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程说明
（1）冲孔位、成型：利用羽拍钻孔机对外购铁管（铝材）冲孔对位，送入羽拍成型机折弯圈成型后即得拍框初胚。此工序产生冲孔粉尘G1、金属边角料S1、噪声N1。
（2）打线孔：使用打线孔机对拍框进行打眼。此工序产生噪声N2、金属边角料S2。
（3）打磨：不平整的地方用原子灰进行补土，用打磨机对拍框表面进行打磨。此工序产生打磨粉尘G5、打磨除尘废水W3。
（4）喷漆：
①调漆：油漆与稀释剂在车间内进行人工调配（调配比例为4:1）。
②喷漆：喷枪将调配好的油漆从喷漆空气帽的中心孔加压喷出，在喷嘴前形成高速高压喷涂区，从涂料喷嘴喷出并迅速进入高速压缩空气流，使液-气相急骤扩散，涂料被微粒化，呈漆雾状飞向并附着在被涂物的表面，涂料雾粒迅速集聚成连续的漆膜。
③喷枪清洗：每日工作结束用新鲜水清洗喷枪。
此工序会产生调漆废气G2、喷漆废气G3、水帘废水W1、喷枪清洗废水W2、漆渣S3。调漆废气、喷漆废气通过负压集气系统，经水帘+过滤棉+两级活性炭（集中再生）吸附装置处理后最终通过排气筒排放；水帘废水、喷枪清洗废水和漆渣委托有资质单位处置。
（5）贴标：将水标贴在相应位置上，此过程会产生废包装材料S4。
（6）烤漆：贴标后的⽻⽑球拍半成品送⼊烤箱（电加热）进⾏加热烘⼲，加热温度约150℃。此⼯序会产⽣烤漆废⽓G4。
（7）打护套：用打钉机在羽毛球拍框打上护线套。此工序产生噪声N3。
（8）穿线：穿线工序外协，不在厂内进行。
（9）插木柄：手工将木柄与球拍组装在一起。此工序产生废木柄S5。
（10）包柄皮：用PU革缠绕在木柄上。此工序产生PU革边角料S6。
（11）包装：将组装好的球拍和外包装进行包装、入库。此工序会产生废包装材料S7。
2、工程变动内容
环评及批复设计：调漆过程在喷漆车间内进行，依托喷漆车间的收集及处理装置，喷漆废气、烤漆废气均在封闭车间进行，并配套负压集气系统，收集的喷漆废气、烤漆废气经水帘+过滤棉+两级活性炭（集中再生）吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。
实际情况：打磨工序废气经水喷淋除尘处理；调漆废气、烤漆废气在封闭车间进行并配套负压集气系统+活性炭吸附装置处理；喷漆废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附处理。处理后的3股废气合并通过一根15m高排气筒DA001排放。项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素与环评对比均未发生重大变动。



[bookmark: _Toc13231]
1


[bookmark: _Toc22358][bookmark: _Toc31473][bookmark: _Toc13670][bookmark: _Toc12868]表三 主要污染源、污染物处理和排放
	1.废水
一期项目废水主要为生活污水、打磨除尘废水、水帘废水。
生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排；打磨除尘废水循环使用不外排；水帘废水循环使用，定期进行更换，更换下来的废水委托有资质单位处置。
2.废气
一期项目废气主要为冲孔粉尘、打磨粉尘、调漆废气、烤漆废气、喷漆废气。
冲孔粉尘自然沉降无组织排放；打磨工序废气经水喷淋除尘处理；调漆废气、烤漆废气在封闭车间进行并配套负压集气系统+活性炭吸附装置处理，喷漆废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附处理。处理后的3股废气合并通过一根15m高排气筒DA001排放。
3.噪声
项目的噪声主要来自羽拍钻孔机、打线孔机、打钉机、喷涂线等设备运转时产生的噪声。
选用低噪声设备，采取隔声减振等措施减少噪声对周边环境的影响。
4.固废
一期项目固体废物为生活垃圾、金属边角料、废包装材料、废木柄、PU革边角料、废油漆、稀释剂桶、废活性炭、漆渣、废过滤棉、更换的水帘废水、喷枪清洗废水、废弃的含油抹布、劳保用品。
生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；金属边角料、废包装材料、废木柄收集后外售处理；废油漆、稀释剂桶、废活性炭、漆渣、废过滤棉、更换的水帘废水、喷枪清洗废水、废弃的含油抹布、劳保用品收集后在危废间暂存，定期交由有资质单位处理。企业建有1间18m2危废暂存间。


[bookmark: _Toc24093][bookmark: _Toc12191][bookmark: _Toc5955][bookmark: _Toc19909][bookmark: _Toc5435]表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	环境影响报告表主要结论
通过对项目的工程分析、环境影响分析以及环保措施分析后认为，项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物将会给环境带来一些不利影响，在通过加强管理及采取相应的环境保护措施后可以有效地消除或减缓项目建设带来的不利影响，项目建设的环境影响在可接受范围之内。本环评认为在营运期加强环境管理，各种污染物采取各项治理措施后，对周围环境影响较小。环保角度出发，本项目的实施是可行的。
审批部门审批决定
你单位报送的江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（项目代码：2511-360983-04-01-579199）环境影响评价文件及相关报批申请材料收悉。经形式审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。
本项目属于新建项目，位于高安市龙潭镇（龙潭镇320国道以北高安市龙潭油脂有限公司内），项目中心坐标东经115°14'54.902"，北纬28°23'34.236"。项目已经高安市行政审批局备案同意，符合产业政策。主要建设内容：项目生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区、给排水供电工程均依托现有，新建废水废气噪声固废治理设施等环保工程。项目以铁管、铝材、木柄、PU革、水标、护线套、油漆（2.464t/a）、稀释剂（0.616t/a）为原辅料，经冲孔位、成型、打线孔、喷漆、标线、贴标、烤漆、打护套、穿线（委外）、插木柄、包柄皮、包装等工序得到年产羽毛球拍100万副的生产规模。根据江西博瑄环保有限公司编制的《江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，原则同意该项目开工建设。
你单位应严格落实主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收工作，手续齐全合格后方可正式投入使用。建设项目的性质、规模、地点或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。
请宜春市高安生态环境保护综合执法大队加强对该项目的环境监管，监督企业认真落实各项环境保护要求。一经发现存在不符合告知承诺制或环境影响评价文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。


[bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc11631][bookmark: _Toc8054][bookmark: _Toc12033]表五 验收监测质量保证及质量控制
	1.人员资质
承担监测任务的，江西致远环保股份有限公司已通过江西省质量技术监督局资质认定，监测人员已持证上岗。
2.设备：监测过程中使用的仪器设备符合国家有关标准和技术要求。《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，经计量检定合格并在有效期内；不属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，校准合格并在有效期内使用。
[bookmark: _Toc201302230]3.监测时的工况调查：监测在企业生产设备处于正常运行状态下进行，核查工况，在建设项目竣工环境保护验收技术规范要求负荷下采样，详见附件。
4.水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
采样：采样点位选取考虑合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标，并提供校准校标记录作为附件；废气采样采集平行样。样品的保存及运输：样品采集后加保存剂保存并在保存期内测定。实验室分析：实验室具有良好的实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿等符合实验检测要求。
有证环境标准样品的带有证环境标准样品进行分析，无有证标准物质或有证环境标准样品时，用加标回收实验来检查测定准确度。
5.气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。
烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。
[bookmark: _Toc201302231]6.噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声采样记录上反映监测时的风速，监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。
采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。





[bookmark: _Toc31842][bookmark: _Toc4140][bookmark: _Toc8688][bookmark: _Toc13529]表六 验收监测内容
	江西致远环保股份有限公司于2026年7月3日对江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）进行了现场踏勘，并根据上述分析制定了验收监测方案。监测方案详见下表：
表6-1建设项目验收监测方案
	监测
类别
	监测点位置
	监测符号
	监测项目
	监测周期、频率
	执行标准

	有组织废气
	调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口
	◎1
	颗粒物、非甲烷总烃
	监测2天，3次/天
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》表1排放限值

	无组织废气
	厂界上风向
	○1
	颗粒物、非甲烷总烃
	监测2天，3次/天
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》表3排放限值

	
	厂界下风向
	○2
	
	
	

	
	厂界下风向
	○3
	
	
	

	
	厂界下风向
	○4
	
	
	

	
	厂房外
	○5
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》表2排放限值

	噪声
	东厂界
	▲1
	等效连续（A声级）
	监测2天，昼间时段监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	南厂界
	▲2
	
	
	

	
	西厂界
	▲3
	
	
	

	
	北厂界
	▲4
	
	
	


检测方法：
表6-2监测分析方法和仪器设备一览表
	监测项目
	检测方法名称和标号
	方法检出限
	分析仪器及编号

	颗粒物
	固定源废气监测技术规范颗粒物的测定（HJ/T397-2007）
	--
	3012H-D自动烟尘（气）测试仪ZYJC-094
分析天平（万分之一）
ZYJC-027

	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法（HJ38-2017）
	0.07mg/m3
	双烟路采样器ZYJC-051
气相色谱仪GC112N
ZYJC-111

	非甲烷总烃
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样一气相色谱法（HJ604-2017）
	0.07mg/m3
	双烟路采样器ZYJC-051
气相色谱仪GC112N
ZYJC-111

	总悬浮颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法（HJ1263-2022）
	168mg/m3
	颗粒物/空气综合采样器
ZYJC-074/075/092/093
电子天平（十万分之一）
ZYJC-067

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	--
	噪声频谱分析仪ZYJC-053






[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc30220][bookmark: _Toc7207][bookmark: _Toc6214]表七 验收监测结果
	验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，生产负荷如下：
表7-1 监测期间生产负荷情况表
	产品
	设计生产
	监测日期
	实际生产
	生产负荷（%）

	羽毛球拍（铁制）
	1166支/天
	2026.7.18
	930支/天
	80

	
	
	2026.7.21
	920支/天
	79

	羽毛球拍（铝制）
	500支/天
	2026.7.18
	410支/天
	82

	
	
	2026.7.21
	420支/天
	84


表7-2监测期间的气象条件
	监测日期
	气温（℃）
	天气状况
	气压（kpa）
	风向
	风速（m/s）

	2026.7.18
	31.9～38.5
	多云
	99.89～100.39
	南
	2.1～2.9

	2026.7.21
	29.2～32.5
	阴
	100.16～100.71
	南
	2.5～2.9


（1）废气监测结果
表7-3 无组织废气排放监测结果
	监测点位
	监测时间
	颗粒物（单位：µg/m3）
	标准限值
	评价

	
	
	1
	2
	3
	
	

	O1厂界上风向（南）
	2026.7.18
	197
	199
	199
	1.0mg/m3
	达标

	O2厂界下风向（东北）
	
	200
	204
	203
	
	达标

	O3厂界下风向（北）
	
	205
	209
	208
	
	达标

	O4厂界下风向（西北）
	
	205
	202
	199
	
	达标

	O1厂界上风向（南）
	2026.7.21
	200
	201
	202
	1.0mg/m3
	达标

	O2厂界下风向（东北）
	
	199
	200
	191
	
	达标

	O3厂界下风向（北）
	
	205
	205
	204
	
	达标

	O4厂界下风向（西北）
	
	203
	200
	200
	
	达标

	监测点位
	监测时间
	非甲烷总烃（单位：mg/m3）
	标准限值
	评价

	
	
	1
	2
	3
	
	

	O1厂界上风向（南）
	2026.7.18
	0.44
	0.46
	0.47
	2mg/m3
	达标

	O2厂界下风向（东北）
	
	0.51
	0.48
	0.55
	
	达标

	O3厂界下风向（北）
	
	0.59
	0.57
	0.61
	
	达标

	O4厂界下风向（西北）
	
	0.60
	0.62
	0.65
	
	达标

	○5厂区内
	
	1.32
	1.43
	1.15
	10mg/m3
	达标

	O1厂界上风向（南）
	2026.7.21
	0.41
	0.46
	0.51
	2mg/m3
	达标

	O2厂界下风向（东北）
	
	0.51
	0.53
	0.51
	
	达标

	O3厂界下风向（北）
	
	0.55
	0.53
	0.57
	
	达标

	O4厂界下风向（西北）
	
	0.57
	0.65
	0.67
	
	达标

	○5厂区内
	
	1.35
	1.54
	1.57
	10mg/m3
	达标


监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织废气非甲烷总烃检测结果均满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3排放限值要求，厂房外无组织废气非甲烷总烃检测结果均满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2排放限值要求。
表7-4 有组织废气监测结果
	监测
点位
	监测
因子
	监测
时间
	烟气量Nm3/h
	烟温℃
	含氧量%
	实测
浓度mg/m3
	折算
浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放限值
	评价

	调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口◎1
	颗粒物
	2026.7.18
	①
	21558
	33.0
	/
	34.3
	34.3
	0.74
	120mg/m3
3.5kg/h
	达标

	
	
	
	②
	21515
	33.8
	/
	36.5
	36.5
	0.78
	
	达标

	
	
	
	③
	24850
	34.8
	/
	35.8
	35.8
	0.89
	
	达标

	
	
	2026.7.21
	①
	25166
	32.3
	/
	33.7
	33.7
	0.84
	
	达标

	
	
	
	②
	26612
	32.6
	/
	33.1
	33.1
	0.88
	
	达标

	
	
	
	③
	24089
	33.6
	/
	31.4
	31.4
	0.76
	
	达标

	
	非甲烷总烃
	2026.7.18
	①
	21558
	33.0
	/
	3.55
	3.55
	0.08
	80mg/m3
	达标

	
	
	
	②
	21515
	33.8
	/
	3.62
	3.62
	0.08
	
	达标

	
	
	
	③
	24850
	34.8
	/
	4.21
	4.21
	0.10
	
	达标

	
	
	2026.7.21
	①
	25166
	32.3
	/
	3.01
	3.01
	0.08
	
	达标

	
	
	
	②
	26612
	32.6
	/
	3.10
	3.10
	0.08
	
	达标

	
	
	
	③
	24089
	33.6
	/
	3.35
	3.35
	0.08
	
	达标

	备注：囱高15m，烟道截面积为1.6000m²


监测结果表明：调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口颗粒物检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口非甲烷总烃检测结果均满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》表1排放限值要求。
（2）噪声监测结果
表7-5噪声监测结果
	监测类别：厂界噪声（单位dB（A））

	监测点位
	2026.7.18
	2026.7.21

	
	昼间Leq
	昼间Leq

	▲N1厂界东面
	53.5
	52.5

	▲N2厂界南面
	55.1
	55.3

	▲N3厂界西面
	57.3
	58.0

	▲N4厂界北面
	57.9
	57.5

	（GB12348-2008）中2类标准值
	60
	60

	结论
	达标
	达标


监测结果表明，项目厂界昼间最大噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。


[bookmark: _Toc974][bookmark: _Toc8399][bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc28533][bookmark: _Toc4853]表八 卫生防护距离
	本项目环评要求项目对喷漆车间、烤漆车间设置50m卫生防护距离。经现场调查，项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。项目主要环境保护目标见表8-1。
表8-1 主要环境保护目标
	环境要素
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	王板桥村
	117
	70
	居民
	约180人
	《环境空气质量标准》（CB3095-2026）过渡阶段二级标准
	NE
	47m

	
	王板桥村1
	516
	85
	居民
	约60人
	
	NE
	426m

	
	万龙名居居民区
	-261
	0
	居民
	约240人
	
	W
	261m

	
	稠溪金家村
	-86
	-92
	居民
	约360人
	
	SW
	145m

	
	龙潭派出所
	-87
	198
	行政机构
	约30人
	
	NW
	155m

	
	龙潭中心幼儿园
	-225
	80
	学校
	约256人
	
	NW
	241m

	
	龙潭镇中心小学
	-219
	161
	学校
	约900人
	
	NW
	270m





[bookmark: _Toc25016]表九 污染物总量控制
	根据项目环评报告，江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）需对VOCs实行总量控制和计划管理。
废气污染物排放总量见表9-1：
表9-1废气污染物排放总量
	排放点
	污染因子
	平均排放速率（kg/h）
	年工作时间（h）
	实际排放总量（t/a）
	核定排放总量（t/a）

	调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口（DA001）
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.08
	3600
	0.288
	0.598


由表9-1可知：
江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）VOCs排放总量满足环评报告总量控制要求。


[bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc23955][bookmark: _Toc16717][bookmark: _Toc10892][bookmark: _Toc168]表十 环保检查
	表10-1项目环保设施环评、批复要求及实际建成情况对比表
	污染源
	环评要求
	批复要求
	一期实际建设

	废水
	生活污水
	化粪池
	化粪池
	化粪池

	
	打磨除尘废水
	/
	/
	循环使用不外排

	废气
	冲孔粉尘
	自然沉降，无组织排放
	自然沉降，无组织排放
	自然沉降，无组织排放

	
	打磨工序废气
	/
	/
	经水喷淋除尘处理

	
	调漆废气、喷漆废气、烤漆废气中
	调漆过程在喷漆车间内进行，依托喷漆车间的收集及处理装置，喷漆废气、烤漆废气均在封闭车间进行，并配套负压集气系统，收集的喷漆废气、烤漆废气经水帘+过滤棉+两级活性炭（集中再生）吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放
	调漆过程在喷漆车间内进行，依托喷漆车间的收集及处理装置，喷漆废气、烤漆废气均在封闭车间进行，并配套负压集气系统，收集的喷漆废气、烤漆废气经水帘+过滤棉+两级活性炭（集中再生）吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放
	调漆废气、烤漆废气在封闭车间进行并配套负压集气系统+活性炭吸附装置处理后和喷漆废气经水帘+活性炭吸附装置通过一根15m高排气筒DA001排放

	噪声
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备
	厂房隔声、设备减振、采用低噪设备

	固废
	生活垃圾
	交由当地环卫部门定期清运
	交由当地环卫部门定期清运
	交由当地环卫部门定期清运

	
	金属边角料
	收集后外售处理
	收集后外售处理
	收集后外售处理

	
	废包装材料
	收集后外售处理
	收集后外售处理
	收集后外售处理

	
	废木柄
	收集后外售处理
	收集后外售处理
	收集后外售处理

	
	PU革边角料
	收集后外售处理
	收集后外售处理
	收集后外售处理

	
	废油漆、稀释剂桶
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理

	
	废活性炭
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理

	
	漆渣
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理

	
	废过滤棉
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理

	
	水帘废水
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理

	
	喷枪清洗废水
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理

	
	废弃的含油抹布、劳保用品
	混入生活垃圾中，与生活垃圾一起收集后交由当地环卫部门统一处理
	混入生活垃圾中，与生活垃圾一起收集后交由当地环卫部门统一处理
	收集后暂存危废间，定期交由有资质单位进行处理






	1、“三同时”执行情况
本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。
2、环保管理制度及人员责任分工
公司有人员负责环保工作；公司制定岗位责任制度、操作规程等环境保护规章制度，并已开展环保设施岗前操作培训。
3、排污许可情况
项目于2026年8月13日申领了排污登记，有效期至2031年8月12日，许可登记编号91360983MAG2M1Y4XK001X，见附件6。


[bookmark: _Toc24359][bookmark: _Toc23950][bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc27454]表十一 验收监测结论
	一、验收监测结论：
江西致远环保股份有限公司于2026年7月18日、7月21日对江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）进行了现场检查和验收监测，根据现场检查和验收监测结果，得出结论如下：
1、 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定进行了环境影响评价，基本落实了环评要求。在建设中基本做到了“三同时”，项目建设完成后及时申请运营并获批准，并申请进行验收监测。
2、验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织废气非甲烷总烃检测结果均满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表3排放限值要求，厂房外无组织废气非甲烷总烃检测结果均满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2排放限值要求；调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口颗粒物检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，调漆废气、喷漆废气、烤漆废气排放口非甲烷总烃检测结果均满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》表1排放限值要求。
3、验收监测期间，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排；水帘废水循环使用，每半年进行一次更换，更换下来的废水委托有资质单位处置。
4、验收监测期间，项目厂界昼间最大噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
5、验收监测期间，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；金属边角料、废包装材料、废木柄收集后外售处理；废油漆、稀释剂桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣、更换的水帘废水、喷枪清洗废水、废弃的含油抹布、劳保用品收集后在危废间暂存，定期交由有资质单位处理。
二、建议：
1、设立环保管理组织机构，制定环境管理制度。
2、并加强生产装置和环保设施日常运行、维护、管理和台账记录。
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填表单位（盖章）： 江西致远环保股份有限公司  填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	江西三威体育用品有限公司年产100万支左右羽毛球拍体育用品生产项目（一期）
	项目代码
	2511-360983-04-01-579199
	建设地点
	江西省宜春市高安市龙潭镇（龙潭镇320国道以北高安市龙潭油脂有限公司内）

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2449其他体育用品制造
	建设性质
	  ☑新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产70万只铁制羽毛球拍、年产30万只铝制羽毛球拍
	实际生产能力
	一期年产35万只铁制羽毛球拍、年产15万只铝制羽毛球拍
	环评单位
	江西博瑄环保有限公司

	
	环评文件审批机关
	宜春市高安生态环境局
	审批文号
	高环评字[2026]14号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可登记回执申领时间
	2026.8.13

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可登记回执编号
	91360983MAG2M1Y4XK001X

	
	验收单位
	
	环保设施监测单位
	江西致远环保股份有限公司
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	27
	所占比例（%）
	4.5

	
	实际总投资
	50
	实际环保投资（万元）
	20
	所占比例（%）
	40

	
	废水治理（万元）
	0.5
	废气治理（万元）
	16
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	1.5
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	3600（生产）

	运营单位
	
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废气
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废水
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
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	部分现场采样照片：
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	噪声采样
	无组织采样
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	有组织采样
	厂区内无组织采样

	部分环保设施照片：
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	水帘
	活性炭吸附装置
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	调漆、烤漆封闭车间
	排气筒
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	危废暂存间
	喷淋除尘
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